1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 2c:44:fd:86:45:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0f0
3: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 2c:44:fd:86:45:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0f1
4: eno3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 2c:44:fd:86:45:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0f2
5: eno4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 2c:44:fd:86:45:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0f3
